**电热鼓风干燥箱**

DHG鼓风干燥箱供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

产品特点：

1.箱体内均采用优质拉丝不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖。

2.具有控温保护，数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠(可选购智能型液晶程序温度控制器)。

3.热风循环系统由能在高温下连续运转工作的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。

4.独立限温报警、超过限制温度即自动中断，保证实验安全进行不发生意外。

技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | DHG-9030A | **DHG-9070A** | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9624A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9860A | DHG-1000A |
| 电源电压 | AC220V  50HZ | AC380V  50HZ |
| 控温范围 | RT+10~300℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 输入功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 4000W | 3000W | 6000W | 7500W | 10KW |
| 工作室尺寸W×D×H（mm） | 350\*350\*350 | 450\*350\*450 | 450\*550\*550 | 500\*600\*750 | 800\*800\*1000 | 600\*550\*1300 | 800\*600\*1300 | 1000\*800\*1200 | 1000\*1000\*1000 |
| 外形尺寸W×D×H（mm） | 620\*605\*520 | 620\*680\*620 | 720\*780\*750 | 770\*840\*980 | 940\*1080\*1380 | 740\*830\*1650 | 930\*900\*1640 | 1420\*1080\*1450 | 1200\*1330\*1440 |
| 容积 | 40L | 70L | 136L | 225L | 640L | 425L | 620L | 960L | 1000L |
| 内胆材质 | 不锈钢内胆 |
| 定时功能 | 有定时超温报警功能，带观察窗 |
| 控温，加热方式 | 微电脑智能数显控温，空气电热管加热 |
| 载物托架（标配） | 2pcs |
| 定时范围 | 1~9999min |
| \*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。 |
| IMG_6820注：可根据用户尺寸要求，选配定制。 |