多功能坩埚压片机(WF-100 A)

**概述**

　　样品的制备是得到高品质DSC测试结果的一个重要因素，压片机广泛适用于多种材质坩埚的密封，人性化的设计便于坩埚轻松放入和取出，同时还可以根据客户的需求，适配于进口仪器配套使用，通过压片机把手，施加压力，轻松、快捷、方便、高效地把样品压制完成。

**技术参数**

1.尺寸：70\*230\*145mm

2.重量：2KG

3.包装：银箱包装

3.适用于压制液体、固体

4.坩埚口径：直径6.7mm（其它型号：梅特勒平底/定位坩埚）

