雪花制冰机

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号规格** | **外形尺寸（L\*D\*H)** | | **电源（V/Hz）** | **功率（W）** | **日产冰量（Kg/lb）** | **冷却方式** | **净重/毛重 （KG）** | **备注** |
| **主机** | **储冰箱** |
| XHJ-50 | 500\*560\*950 |  | 220/50 | 380 | 50/110 | 风冷 | 50/64 | 一体式 |
| XHJ-65 | 500\*560\*950 |  | 420 | 65/143 | 50/64 |
| XHJ-80 | 500\*560\*950 |  | 460 | 80/176 | 50/64 |
| XHJ-100 | 500\*560\*950 |  | 530 | 100/220 | 52/66 |
| XHJ-130 | 670\*655\*1140 |  | 610 | 130/286 | 65/71 |
| XHJ-160 | 560\*625\*625 | 560\*840\*1020 | 750 | 160/352 | 风冷/水冷 | 77/122 | 分体式 |
| XHJ-200 | 560\*625\*625 | 560\*840\*1020 | 800 | 200/440 | 79/126 |
| XHJ-260 | 560\*625\*725 | 560\*840\*1020 | 870 | 260/572 | 60/126 |
| XHJ-300 | 560\*625\*725 | 560\*840\*1020 | 900 | 300/660 | 60/126 |
| XHJ-500 | 760\*675\*870 | 760\*820\*1100 | 220、380/50 | 1900 | 500/1100 | 风冷 | 110/217 |
| XHJ-800 | 1220\*625\*870 | 1220\*925\*1220 | 380/50 | 3000 | 800/1760 | 水冷 | 160/220 |
| XHJ-1000 | 1220\*590\*725 | 1220\*925\*1220 | 3120 | 1000/2200 | 水冷 | 150/275 |

颗粒雪花制冰机

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号规格 | 外形尺寸（L\*D\*H) | | 日产冰量（Kg/lb） | 功率（W） | 电源（V/hz） | 冷却方式 | **净重/毛重 （KG）** | 备注 |
| 主机 | 储冰箱 |
| 1 | KLXH-85 | 500\*640\*965 | | 85/187 | 460 | 220/50 | 风冷/水冷 | 55/60 | 一体式 |
| 2 | KLXH-100 | 500\*670\*965 | | 100/220 | 480 | 57/61 |
| 3 | KLXH-130 | 670\*650\*1140 | | 130/286 | 600 | 39/47 |
| 4 | KLXH-160 | 670\*665\*1145 | | 160/352 | 810 | 73/88 |
| 5 | KLXH-160 | 560\*625\*620 | 560\*840\*1020 | 160/352 | 810 | 76/122 | 分体式 |
| 6 | KLXH-200 | 560\*625\*620 | 560\*840\*1020 | 200/440 | 1060 | 77/123 |
| 7 | KLXH-300 | 560\*625\*620 | 560\*840\*1020 | 260/572 | 1800 | 83/129 |
| 8 | KLXH-350 | 760\*675\*720 | 760\*820\*1100 | 300/660 | 1975 | 84/130 |
| 9 | KLXH-400 | 760\*675\*720 | 760\*820\*1100 | 380/837 | 2195 | 86/132 |
| 10 | KLXH-450 | 760\*675\*720 | 760\*820\*1100 | 450/992 | 2240 | 151/211 |
| 11 | KLXH-500 | 760\*675\*820 | 760\*820\*1100 | 500/1100 | 2270 | 220.380/50 | 风冷 | 143/202 |
| 12 | KLXH-500 | 760\*675\*720 | 760\*820\*1100 | 500/1100 | 2500 | 水冷 | 145/205 |
| 13 | KLXH-650 | 760\*675\*825 | 760\*820\*1100 | 600/1322 | 2500 | 380/50 | 风冷/水冷 | 145/205 |
| 14 | KLXH-800 | 1000\*670\*680 | 1000\*820\*1000 | 800/1760 | 2720 | 180/210 |
| 15 | KLXH-1000 | 1000\*680\*805 | 1000\*820\*1000 | 1000/2200 | 3220 | 185/220 |  |

